{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":10,"sheets":["강의테이블","교수용의자","연결식책상","컴퓨터책상","컴퓨터책상-2","학생의자-1","학생의자2","회의용테이블","강의용테이블-1","강의용테이블 -2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":17,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":6,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"강의테이블","index":0,"n_rows":62,"n_cols":17,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null," 폴딩테이블 (우레탄엣지)",{"$nulls":12},"ALIGN"]
[]
[]
[null," "]
{"$rows_empty":17}
[{"$nulls":16}," "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":14},"(규격단위 : ㎜ / 표시기준 : W×D×H)"]
[null," CBR007- : 720 × 550 × 745 ",{"$nulls":7}," CBR015- : 1500 × 550 × 745 "]
[null," CBR020- : 2000 × 550 × 745 "]
[]
[]
[]
[null,null,"  ·  상판 하부에 부착된 독립락의 핸들을 사용자 방향으로 회전시키면 유압식 가스스프링에 의해 상판이 "]
[null,null,"     자동으로 접히는 셀프폴딩메커니즘과 수평적층이 가능한 구조의 다리로 공간 효율성 극대화"]
[]
[null,null,"  ·  상판 전면 우레탄엣지 마감하여 사용 시 충격을 완화시키고 부드러운 느낌을 줌"]
[]
[null,"제품특징","  ·  측판 포스트에 캐스터가 부착되어 있어 보관 및 레이아웃 변경 시 효율적"]
[]
[null,"(기  능)","  ·  측판 포스트 하단에는 레벨링 기능이 있는 글라이드가 부착되어 있어 테이블 연결 시 상판을 고르게"]
[null,null,"     조절할 수 있음 (CBR007- 에 해당)"]
[]
[null,null,"  ·  고무소재의 독립락 범퍼는 독립락 래치가 측판에 체결될 때 충격 및 소음을 완화시킴"]
[]
[null,null,"  ·  수평적층 시 측판이 서로 부딪히지 않도록 측판에 스테킹범퍼를 조립하여 충격 및 소음을 완화시킴"]
[]
[]
[null,null,"· 상판 : 22t SPB + 양면 LPM + 전면 우레탄 엣지"]
[null,null,"· 측판 : 알루미늄 다이캐스팅 + 분체도장"]
[null,null,"· 측판 범퍼 : TPU 사출"]
[null,null,"· 독립 락 : PA6나일론 사출 + POM 사출 + 압축 스프링"]
[null,null,"· 힌지 : 알루미늄 다이캐스팅 + 분체도장"]
[null,"제품특징"]
[null,null,"· 플라스틱 힌지, 플라스틱 힌지 커버 : PA6나일론+GF30% 사출"]
[null,"(자재)","· 측판 포스트 : 32X42X1.6t STEEL 타원 인발파이프 + 분체도장"]
[null,null,"· 캐스터 하우징, 캐스터 커버 : PA6나일론 사출"]
[null,null,"· 가림판 : 1.0t STEEL + 분체도장 (CBR020B, CBR020C 해당)"]
[null,null,"· 가림판 클립 : PC(폴리카보네이트) 사출 (CBR020B, CBR020C 해당)"]
[null,null,"· 선반 : PP플라스틱+탈크15% 사출 (CBR020C 해당)"]
[null,null,"· 선반 힌지, 선반 리미트 : PA6나일론+GF30% 사출 (CBR020C 해당)"]
[null,null,"· 가방걸이 : PC(폴리카보네이트) 사출 (CBR020B, CBR020C 해당)"]
[null,null,"· 네임플레이트 : 알루미늄 "]

{"sheet":"교수용의자","index":1,"n_rows":54,"n_cols":16,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null," CH6200 series             ",{"$nulls":13},"CH6200 series"]
{"$rows_empty":25}
[null,"   CH6200AH : 655 × 585 × 1165~1235 (W × D × H)"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"  ·  메쉬 등판을 적용하여 신축성과 통기성이 우수함"]
[{"$nulls":4},"  ·  싱크로나이즈드 틸팅 (등판을 젖힐 때 좌판도 연동해 움직임)"]
[{"$nulls":4},"  ·  멀티 리미티드 틸팅 (틸팅 범위 및 각도 선택 가능)"]
[null,"기능",null,null,"  ·  틸팅 강도 조절 : 좌판 하부 측면 손잡이를 돌려 3.5회전 내에서 최저와 최고 범위를 선택 가능"]
[{"$nulls":4},"  ·  좌판 깊이 조절"]
[{"$nulls":4},"  ·  3방향 팔걸이 기능 : 팔걸이 높이/전후 조절, 암패드 각도 회전 가능"]
[{"$nulls":4},"  ·  럼버서포트 : 높이 조절 가능"]
[{"$nulls":4},"  ·  헤드레스트 : 높이 조절 가능"]
[{"$nulls":4},"  ·  회전과 이동이 원활한 나일론 구조의 캐스터(65Ø)"]
[]
[]
[null,null,null,"  ·  헤드레스트",null,null,":  성형스폰지 + 인조가죽"]
[null,null,null,"  ·  등   판",null,null,":  사출 성형 플라스틱 + 메쉬"]
[null,null,null,"  ·  좌   판",null,null,":  사출 성형 플라스틱 + 스펀지 + 패브릭"]
[null,null,null,"  ·  팔걸이",null,null,":  사출 성형 플라스틱 +  PU 암패드"]
[null,"자재",null,"  ·  럼버서포트",null,null,":  사출 성형 플라스틱"]
[null,null,null,"  ·  베이스",null,null,":  사출 성형 플라스틱(하중 시험 1300KG통과)"]
[null,null,null,"  ·  중심봉",null,null,":  사출 성형 플라스틱 + 스틸 외형물 + 밀폐식 가스 조절"]
[null,null,null,"  ·  틸   트",null,null,":  압축코일스프링 + 알루미늄부품류 + 플라스틱 부품류"]
[null,null,null,"  ·  캐스터",null,null,":  65Ø, 사출 성형 플라스틱 + 스틸축 "]
[]
[null,null," ",null,"       "]

{"sheet":"연결식책상","index":2,"n_rows":56,"n_cols":9,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[44,1,53,1],[44,2,53,2],[44,8,53,8],[45,3,52,7],[29,1,42,1],[29,2,42,2],[30,3,41,7],[29,8,42,8]]}
[]
[null," 덕트형 데스크",{"$nulls":6},"챈스"]
{"$rows_empty":19}
[{"$nulls":8},"(규격단위 : ㎜ / 표시기준 : W×D×H)"]
[null,"단면 데스크",null,null,null,"양면 데스크"]
[null,"   FBD212",null,"1200×833×720       ",null,"   FBD222",null,"1200×1600×720       "]
[null,"   FBD214",null,"1400×833×720       ",null,"   FBD224",null,"1400×1600×720       "]
[null,"   FBD216",null,"1600×833×720       ",null,"   FBD226",null,"1600×1600×720       "]
[null,"   FBD218",null,"1800×833×720       ",null,"   FBD228",null,"1800×1600×720       "]
[]
[]
[null,"제품특징\n\n(기   능)"]
[null,null,null,"> 단독으로 사용할 수 있는 독립형과 스타터, 애더, 엔더로 구성된 엔드리스 타입 2종류 \n   ※ 엔드리스의 경우 최대 4열까지 안정적으로 설치 가능 ex) 스타터 + 애더 + 애더 + 엔더)\n\n> 다양한 배치를 통해 프라이버시를 중시하는 레이아웃과 커뮤니케이션을 중시하는 레이아웃 가능\n \n> 데스크 측판의 수직덕트를 통해 하부로 내려 온 여러 전선들은 깔끔하게 처리가 가능함\n  (수직 전선덕트 FBA0000 별도 판매)\n\n> 데스크 센트럴레일을 통해 다양한 라이저와 스크린, 액세서리를 설치함으로써 사용성을 높임 "]
{"$rows_empty":13}
[null,"자     재"]
[null,null,null," * 상판            : 22t 파티클보드(PB) + 양면 LPM + 4면 2.0t ABS 엣지 \n \n * 덕트커버      : 22t 파티클보드(PB) ＋ 양면 LPM + 4면 2.0t ABS 엣지\n\n * 측판            : 28t 파티클보드(PB) + 양면 LPM + 3면 2.0t ABS 엣지 + 알루미늄 압출\n\n * 가림판         : 28t 파티클보드(PB) + 양면 LPM + 1면 1.0t ABS 엣지\n\n * 센트럴레일   : 알루미늄 압출\n \n * 보강 프레임  : STEEL 20 x 40 x 2.0t 각 파이프\n\n * 수평덕트 (STEEL)  :  1.2t STEEL\n \n * 수평덕트 (PL)  :  PA6 + GF30% 사출\n\n"]
{"$rows_empty":9}
[null,"※ 본 시방서의 내용은 계속되는 제품의 연구, 개발로 인해 일부 변경될 수 있습니다."]

{"sheet":"컴퓨터책상","index":3,"n_rows":58,"n_cols":15,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,14],[2,0,2,14],[60,0,60,14],[3,0,3,14],[24,1,45,1],[47,1,58,1]]}
[]
[null,"  LCD모니터 기본형 PC테이블",{"$nulls":12},"School Furniture"]
{"$rows_empty":20}
[{"$nulls":4},"UCR518    : 1800X594X764   (WXDXH) - 일반PC 사양                 "]
[]
[null,"제품특징\n\n(기  능)"]
[null,null," ㆍ LCD모니터가 상판에 거치되는 구조로 공공장소에서 사용시 분실 및 파손의 위험을 최소화 시킴 "]
[]
[null,null," ㆍ 모니터 고정 와이어를 통해 모니터의 추락 및 분실을 방지"]
[]
[null,null," ㆍ 상판가공을 통해 모니터받침대를 매입하는 방식에서 탈피하고 모니터를 상판위에 배치함으로써  "]
[null,null,null," 사용자가 눈높이와 각도를 적절하게 조절하여 피로도를 최소화 시킴"]
[]
[null,null," ㆍ 다양한 PC본체의 규격에 맞추어 상하, 좌우의 조절이 가능한 PC HOLDER 부착"]
[null,null,null," ※ 너비 조절범위 - 일반형: 125~210mm / 슬림형 : 85~135mm"]
[]
[null,null," ㆍ PC 홀더의 전면와이어를 통해 PC본체의 이탈을 방지함"]
[]
[null,null," ㆍ PC 홀더의 전면와이어는 상하 이동이 가능하여 CD나 USB 메모리스틱 등 주변기기 사용을 용이하게 함"]
[]
[null,null," ㆍ LCD모니터에서 PC본체까지 내려오는 전선을 상판에 부착된 개폐식 배선커버와 상판 하부에 부착된 "]
[null,null,"     전선클립을 통해 깔끔하게 정리"]
[]
[null,null," ㆍ 다리 하부 볼트식 높이조절기능은 놓이는 장소에 따른 높이조절을 통해 보다 안정된 설치를 가능케 함"]
[]
[null,null," ㆍ 매립형 2구 콘센트 (플립형 덮개) 3EA"]
[]
[]
[null,"제품특징\n\n(자재)"]
[]
[null,null," ·","상         판",":","22t 파티클보드(PB) ＋ 윗면,밑면 0.5t LPM + 4면 ABS 엣지"]
[null,null," ·","보강 파이프",":","25X25 (1.4t) 각형 강관"]
[null,null," ·","가   림   판",":","18t 파티클보드(PB) ＋ 윗면,밑면 0.5t LPM + 2면 ABS 엣지"]
[null,null," ·","다리 파이프 ",":","40 X 50 (2.0t) 이형 강관"]
[null,null," ·","CPU 홀더",":","알루미늄 (AL6063) + 철제(PO 2.0t / 3.0t) + 환봉 (Ǿ8)"]
[null,null," ·","모니터와이어",":","환봉 (TSWR6B Ǿ8)"]
[null,null," ·","전 선 캡",":","ABS  (사출)"]
[]
["  "]

{"sheet":"컴퓨터책상-2","index":4,"n_rows":2,"n_cols":2,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,14],[2,0,2,14]]}
[]
[null,"자동컴퓨터책상"]

{"sheet":"학생의자-1","index":5,"n_rows":59,"n_cols":15,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"  스위블 체어",{"$nulls":12},"VIM"]
{"$rows_empty":25}
[null,"   CH0015AF : 605 × 535 × 790 ~ 862 (W × D × H)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"  ·  백 틸팅 (팔걸이 연동)"]
[]
[null,"(기   능)","  ·  신축성과 통기성이 우수한 메쉬 등판 적용"]
[]
[null,"제품특징"]
[]
[null,null,"  ·  안전성 :  BIFMA/KS 검증"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null," · ","등  판",null," :  사출 성형 플라스틱 + 메쉬 + 알루미늄 후레임"]
[]
[null,null," · ","좌  판",null," :  사출 성형 플라스틱 + 성형 스폰지 + 천"]
[]
[null,null," · ","프레임 (틸트)",null," :  사출 성형 플라스틱 + 원형 파이프 (φ36.0*4.0t)"]
[null,"자   재",null,null,null,"    토션바 (5.5mm*5.5mm) + 스틸 구조물"]
[]
[null,null," · ","팔걸이",null," :  사출 성형 플라스틱 + 스틸 구조물"]
[]
[null,null," · ","중심봉",null," :  사출 성형 플라스틱 + 스틸 외형물 + 밀폐식 가스 조절"]
[]
[null,null," · ","베이스",null," :  사출 성형 플라스틱"]
[]
[null,null," ·  캐스터",null,null," :  사출 성형 플라스틱 + 스틸축 "]

{"sheet":"학생의자2","index":6,"n_rows":64,"n_cols":15,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"  스위블 체어",{"$nulls":12},"VIM"]
{"$rows_empty":25}
[null,"   CH0015SAF : 605 × 535 × 790 ~ 862 (W × D × H)"]
[]
[]
[]
[null,null," · ","등  판",null," :  사출 성형 플라스틱 + 메쉬 + 알루미늄 후레임"]
[]
[null,null," · ","좌  판",null," :  사출 성형 플라스틱 + 성형 스폰지 + 천"]
[]
[null,null," · ","프레임 (틸트)",null," :  사출 성형 플라스틱 + 원형 파이프 (φ36.0*4.0t)"]
[{"$nulls":5},"    토션바 (5.5mm*5.5mm) + 스틸 구조물"]
[]
[null,"자   재"," · ","팔걸이",null," :  사출 성형 플라스틱 + 스틸 구조물"]
[]
[null,null," · ","중심봉",null," :  사출 성형 플라스틱 + 스틸 외형물 + 밀폐식 가스 조절"]
[]
[null,null," · ","베이스",null," :  사출 성형 플라스틱"]
[]
[null,null," ·  캐스터",null,null," :  사출 성형 플라스틱 + 스틸축 "]
[]
[]
[]
[null,null," · ","등  판",null," :  천의 재단 봉제 → 등판구조물과 알루미늄 후레임 조립"]
[{"$nulls":5},"     → 천과 등판구조물 조립"]
[]
[null,null," · ","좌  판",null," :  천의 재단 봉제 → 스폰지와 플라스틱 골격 접착 → 천 마감"]
[{"$nulls":5},"     → 좌판커버 조립"]
[]
[null,null," · ","프레임 (틸트)",null," :  프레스 → 원형 파이프 / 스틸 구조물의 재단 및 프레스 가공"]
[{"$nulls":5},"    용접 → 원형파이프/스틸구조물 용접 후 사상"]
[null,"제작 공정",null,null,null,"    도장 → 분체 도장"]
[{"$nulls":5},"    조립 → 플라스틱 부품류 / 토션바 / 구조물 등 연관 조립 "]
[]
[null,null," · ","팔걸이",null," :  스틸구조물 인써트사출 성형"]
[]
[null,null," ·  전체조립",null,null," :  등판과 프레임 조립 → 좌판 조립 → 팔걸이 조립"]
[]
[null,null," ·  조립 후 검사, 포장"]

{"sheet":"회의용테이블","index":7,"n_rows":42,"n_cols":9,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,1,38,1],[28,2,38,2],[28,8,38,8],[29,3,37,7],[40,1,47,1],[40,2,47,2],[40,8,47,8],[41,3,46,7]]}
[]
[null," 배선덕트 삽입형 데스크",{"$nulls":6},"ENABLE"]
{"$rows_empty":19}
[{"$nulls":8},"(규격단위 : ㎜ / 표시기준 : W×D×H)"]
[null,"   FDD012",null,"1200×770(800)×720       "]
[null,"   FDD014",null,"1400×770(800)×720       "]
[null,"   FDD016",null,"1600x 770(800)×720       "]
[null,"   FDD018",null,"1800x 770(800)×720       "]
[]
[]
[null,"제품특징\n\n(기   능)"]
[null,null,null,"·  수평/수직덕트를 이용하여 복잡한 배선을 깔끔하게 정리\n\n·  수평덕트에 멀티탭이 내장되어 책상에서 코드를 쉽게 연결\n\n·  양방향으로 열리는 배선 커버로 콘센트 사용 및 케이블 연결 모두 용이\n\n·  770mm의 깊이까지 단차이 없이 이어지는 작업면을 통해 PC업무와 서류업무를 동시에 가능\n\n·  팔이 닿는 면에 적용된 부드러운 폴리우레탄 엣지로 업무 시 피로도 감소"]
{"$rows_empty":10}
[null,"제품특징\n\n(자 재)"]
[null,null,null,"·  상판            : MFC보드 + ABS엣지/PUR엣지 / UV코팅\n \n·  측판            : 플라스틱 + STEEL\n\n·  보강 프레임  : STEEL\n \n·  수평덕트      : STEEL\n\n·  배선클립      : 플라스틱\n\n"]

{"sheet":"강의용테이블-1","index":8,"n_rows":2,"n_cols":2,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"2인용 다목적테이블"]

{"sheet":"강의용테이블 -2","index":9,"n_rows":2,"n_cols":2,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"3인용 다목적테이블"]