{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["견적서"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":18,"defined_names":110,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"견적서","index":0,"n_rows":42,"n_cols":5,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,0,25,1],[37,0,37,1],[40,0,40,3],[41,0,41,3],[7,2,7,3],[3,2,3,3],[8,2,8,3],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[4,2,4,3],[37,2,37,3],[38,2,38,3],[9,2,9,3],[11,2,11,3],[39,2,39,3],[10,2,10,3],[21,2,21,3],[22,2,22,3],[12,2,12,3],[31,2,31,3],[32,2,32,3],[33,2,33,3],[34,2,34,3],[35,2,35,3],[36,2,36,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[30,2,30,3],[19,2,19,3],[3,4,12,4],[14,4,24,4],[0,0,0,4],[20,2,20,3],[23,2,23,3],[24,2,24,3],[2,1,2,3],[14,2,14,3],[13,1,13,3],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[17,2,17,3],[18,2,18,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["규    격    서"]
[]
[1,"시큐아이 BLUEMAX NGF 500 네트워크보안솔루션",null,null,"수량"]
[null,"구조","- CPU : 2.2GHz (8Core) 이상",null,1]
[null,null,"- Memory : 8GB 이상"]
[null,null,"- Storage-System : SSD 128GB 이상"]
[null,null,"- Storage-Log : HDD 1TB 이상"]
[null,null,"- NIC : 1GC * 4Port, 1GF * 8Port"]
[null,null,"- Power : Single"]
[null,null,"- Throughput : 8Gbps (MAX) 이상"]
[null,null,"- CPS : 150,000 이상"]
[null,null,"- Concurrent Session : 3,000,000 이상"]
[null,null,"- IPS Throughput : 2Gbps"]
[2,"시큐아이 BLUEMAX NGF 300 네트워크보안솔루션",null,null,"수량"]
[null,"구조","- CPU : 2.2GHz (4Core) 이상",null,10]
[null,null,"- Memory : 8GB 이상"]
[null,null,"- Storage-System : SSD 64GB 이상"]
[null,null,"- Storage-Log : HDD 1TB 이상"]
[null,null,"- NIC : 1GC * 8Port"]
[null,null,"- Power : Single"]
[null,null,"- Throughput : 6Gbps (MAX) 이상"]
[null,null,"- CPS : 60,000 이상"]
[null,null,"- PPS : 1,430,000 이상"]
[null,null,"- Concurrent Session : 2,000,000 이상"]
[null,null,"- IPS Throughput : 0.8Gbps"]
["공통기능",null,"- 이중화 구성시 L4 스위치 없이 구성(Active-Active, Active-Standby) 지원 및 설정 자동 동기화"]
[null,null,"- Router 모드와 Bridge 모드 동시 지원 제공, HA 포트 Bonding 지원"]
[null,null,"- 도메인 정책(URL객체) 적용 및 실시간 트래픽 추출 & DNS 지정을 통한 도메인 IP 정보 수집"]
[null,null,"- 클라우드 객체로 (AWS, MS Azure 등) 방화벽 정책을 통한 클라우드 접근제어 기능 제공"]
[null,null,"- 보안 정책별 활성화 스케쥴 옵션 기능 제공"]
[null,null,"- IPS Signature 7,500개 이상"]
[null,null,"- 시그니처 추가 시 시그니처 검증 기능 제공"]
[null,null,"- 보호 요구 수준에 따른 3가지 이상의 시그니처 활성화 설정 제공"]
[null,null,"- 멀티패턴 탐지 기능(병렬탐지)"]
[null,null,"- 보안사항 준수 여부를 위한 자체 컴플라이언스 점검 기능 제공"]
[null,null,"- Firmware Upgrade and Downgrade(Rollback)"]
[null,null,"- 정책 설정 Multi R/W 기능"]
["공통인증",null,"- 과학기술정보통신부 CC인증 EAL4"]
[null,null,"- TTA IPv6 Verified Router Core 인증"]
[null,null,"- GS(Good Software) 인증 1등급"]
["※ 설치+ 모니터링 / 장애시 원격지원 지원."]
["※ 제조사 정품공급확약서 및 기술지원확약서를 입찰 등록 시 함께 제출해야 함."]